KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás

MODUL: II. modul: Technikai rendszerek megbízhatósága

II. modulzáró kérdések és feladatok

| 1. Mely fogalom meghatározására alkalmas a következő kifejezés? Jelölje meg a helyes választ! "A rendszernek az a képessége, hogy meghatározott működési feltételek mellett olyan állapotban tartható, illetve olyan állapotba állítható vissza, amelyben az előírt funkcióit teljesíteni tudja."
| használhatóság
| hibamentesség,
| fenntarthatóság
| fenntartásellátás
| hibamentesség
1 pont
2. Az alábbi meghatározások közül melyik határozza meg az anomáliák fogalmát?
| A rendszer állapotjellemzőinek olyan kisebb mértékű eltérései (szóródásai), amelyek a rendszer irányításának tervezése és létrehozása során figyelembe vehetők.
| Olyan eltérések, amelyek a rendszer optimális irányításától eltérő üzemi jellemzőket generálnak, de nem okozzák a rendszer meghibásodását (leállását) és a rendszer működésének biztonságát nem csökkentik egy megadott szint alá.
| Olyan eltérések, amelyek meghaladják a műszaki, gazdaságossági, megbízhatósági és biztonsági kritériumok alapján megállapított határértékeket.
1 pont
3. Az alábbi kifejezés a megbízhatóság mennyiségi mutatók egyikét jelöli. Mit fejez ki pontosan ez a mutatószám? Jelölje meg a helyes választ! M T B F = ∑ 1=1 N t i ∗ N
| Annak a valószínűsége, hogy a fenntartási munkálatokat előre meghatározott {t1, t2} időintervallumban elvégzik, ha a szükséges erőforrások rendelkezésre állnak, feltéve, hogy a fenntartás t1 időpontban még nem fejeződött be.
| A javítási idő várható értéke.
| Az első meghibásodásig terjedő működési időtartam várható értéke.
| Két egymást követő meghibásodás közötti működési időtartam várható értéke.
1 pont
4. Az alábbi meghatározás melyik fogalomhoz tartozik? Jelölje meg a helyes választ! "A rendszer egy vagy több paraméterének ugrásszerű kedvezőtlen megváltozása."
| Részleges meghibásodás
| Degradációs meghibásodás
| Relaxációs meghibásodás
| Váratlan meghibásodás
| Katasztrofális meghibásodás
1 pont
5. Értelmezze az alábbi összefüggést. Jelölje meg a helyes válaszokat! R( t ) = e − λ t
| R(t) a vizsgált elem meghibásodási eloszlásfüggvénye
| A meghibásodás sűrűségfüggvénye
| A megbízhatósági függvény exponenciális alakja. (amikor a meghibásodások tipikusan exponenciális eloszlást követnek)
| A meghibásodási függvény normál eloszlásnál.
1 pont
6. Értelmezze az alábbi összefüggést! Jelölje meg a helyes választ! R(t) = { 1 − [ 1 − ∏ i=1 s R i ( t ) ] m } n
| egy olyan "s" darab sorba kapcsolt blokkból álló rendszer eredő megbízhatósági függvénye, amelynek blokkjai rendre "n" párhuzamos ággal rendelkeznek és ezeket a párhuzamos ágakat rendre "i" darab sorba kapcsolt nem azonos megbízhatóságú elem alkotja.
| egy olyan "n" darab sorba kapcsolt blokkból álló rendszer eredő megbízhatósági függvénye, amelynek blokkjai rendre "i" párhuzamos ággal rendelkeznek és ezeket a párhuzamos ágakat rendre "s" darab sorba kapcsolt nem azonos megbízhatóságú elem alkotja.
| egy olyan "n" darab sorba kapcsolt blokkból álló rendszer eredő megbízhatósági függvénye, amelynek blokkjai rendre "m" párhuzamos ággal rendelkeznek és ezeket a párhuzamos ágakat rendre "s" darab sorba kapcsolt nem azonos megbízhatóságú elem alkotja.
| egy olyan "m" darab sorba kapcsolt blokkból álló rendszer eredő megbízhatósági függvénye, amelynek blokkjai rendre "n" párhuzamos ággal rendelkeznek és ezeket a párhuzamos ágakat rendre "s" darab sorba kapcsolt nem azonos megbízhatóságú elem alkotja.
1 pont
7. Az alábbiak közül melyik értelmezi helyesen az alábbi összefüggést? H(t)=M[ν(t)]= ∑ i=1 n M[ ν i (t)] = ∑ i=1 n H i (t)
| Használhatósági függvény, vagyis annak a valószínűségét fejezi ki, hogy a vizsgált elem egy tetszőleges "t" időpontban működőképes állapotban van.
| Felújítási függvény normális eloszlású meghibásodási (Gauss) folyamat esetén.
| A rendszer felújítási függvénye, amely elemei felújítási függvényeinek összegeként állítható elő.
| Használhatósági függvény, amelyben a rendszer meghibásodási és javítási folyamata "n" elem esetén "n" független, nem elhanyagolható javítási idejű felújítási folyamat összegének tekinthető.
1 pont
8. Értelmezze az alábbi összefüggést! Jelölje meg a helyes választ! T ¯ n h = ∑ i=1 n τ i
| Megbízhatatlanság meleg tartalékra,
| Átlagos működési idő meleg tartalékra
| A hidegtartalékolt rendszer várható működési ideje meghaladja az azonos tulajdonságú melegtartalékolt rendszer átlagos működési időtartamát.
| Átlagos működési idő hideg tartalékra.
1 pont
9. Oldja meg a következő feladatot! Írja be a megoldást az üres mezőbe! Határozza meg az alábbi független, nem javítható elemekből álló rendszer eredő megbízhatóságát, ha az egyes elemek megbízhatóságai az ábrán megadottak. Megoldás: 1 pont
10. Oldja meg a következő feladatot! Írja a megoldást az üres helyre!
10/1. Határozza meg az alábbi független, nem javítható elemekből álló rendszer eredő várható élettartamát, ha az egyes, egyenként exponenciális megbízhatósági tulajdonságú elemeinek meghibásodási rátái [óra]-1 mértékegységben az ábrán megadottak. T0 = óra 1 pont
10/2. Határozza meg a fenti rendszer eredő megbízhatóságát t =1000 óra üzemidőnél, amennyiben t = 0 időpontban a rendszer működőképes állapotban volt. R(1000) = 1 pont