KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás

MODUL: I. modul: Az üzemeltetés terotechnológiai rendszere, az üzemeltetés folyamata

I. modulzáró kérdések és feladatok

| 1. Egészítse ki az alábbi mondatot. Jelölje meg a helyes választ! "Azon tevékenységek összességét, melyek végrehajtásával elérhető a technikai eszközök, vagy azok funkcionális egységei műszaki állapotjellemzőinek eredeti szintjeiket meghaladó (bővített) reprodukciója ... nevezzük."
| fenntartásnak,
| javítási valószínűségnek
| felújításnak
| modernizációnak
| karbantartásnak
1 pont
2. Egészítse ki az alábbi mondatot. Jelölje meg a helyes választ! "Általános esetben a(z) ... annak a valószínűségét számszerűsíti, hogy a rendszerben Δ t időtartam alatt Δ t→0 esetén pontosan egy állapotváltozás (pl. meghibásodás) jön létre."
| ritkasági feltétel
| Poisson folyamat
| eseménysűrűség
| generátor mátrix
1 pont
3. Az alábbi meghatározás melyik fogalmat fejezi ki? "Olyan irányított gráf, amelynek szögpontjai a diszkrét üzemeltetési állapotokat, élei pedig a közöttük meglevő lehetséges állapotváltozásokat szemlélteti."
| üzemeltetési rendszer
| üzemeltetési állapot-átmeneti gráf
| üzemeltetési lánc
| üzemeltetési állapot-átmeneti gráf
1 pont
4. Mikor tekinthető egy rendszer emlékezet nélkülinek?
| Amikor a benne végbemenő állapotváltozások valószínűsége független a megfigyelés kezdőpontjának megválasztásától.
| Amikor a jövőbeli állapotának bekövetkezése csak és kizárólag jelenlegi (aktuális) állapotától függ.
| Amikor a rendszer állapotváltozásainak valószínűsége nem függ az időtől, mint független változó, "0" pontjának megválasztásától.
| Amikor egy időpillanatban csak egy állapotváltozás mehet végbe benne.
1 pont
5. Oldja meg a következő feladatot!
5/a. Határozza meg az alábbi homogén Poisson üzemviteli rendszer esetén a rendelkezési mutató számértékét P1(0)=1 kezdeti érték mellett t=1, t=2 és t= ∞ időpontokban, ha az egyes diszkrét állapotok közötti időeloszlás várható értékei az alábbiak: T1.2 = 10,0 időegység T2.1 = 1,111 időegység P1(1) = 0,9 + 0,1e-1 = P1(2) = 0,9 + 0,1e-2 = P1( ∞) = 1 pont
5/b. Határozza meg az egyes tényezőváltozókhoz kapcsolódó parciális ellaszticitás számértékét a rendelkezési mutatóra vonatkozóan egyensúlyi állapotban (t = ∞ esetén) 50%-os pozitív irányultságú eseménysűrűség eltérítések mellett. P1( ∞, λ2.1+50%) = /(+) = P1( ∞, λ1.2+50%) = /(+) = ε ( λ2.1) = ( - )/ = → % ε( λ1.2) = ( - )/ = → % 1 pont