KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás

MODUL: III. modul: Fenntartási rendszerek és stratégiák

III. modulzáró kérdések és feladatok

| 1. Az alábbi ábra, melyik üzemeltetés típusgráfját szemlélteti? Jelölje a helyes megoldást!
| A meghibásodásig történő üzemeltetés
| A merev fenntartással történő üzemeltetés
| Állapotfüggő fenntartás szakaszos diagnosztikai rendszer esetén
| Állapotfüggő fenntartás folyamatos diagnosztikai rendszer esetén
1 pont
2. Az alábbi meghatározás melyik károsodási határállapotot értelmezi? Jelölje meg a helyes választ! "Azt az állapotot jelenti, melyet elérve az üzemeltetés objektuma működőképes állapotának valószínűsége szignifikánsan csökken. Ennek az állapotnak az elérése azonnali fenntartási beavatkozást igényel."
| üzemeltetési határállapot
| maradandó károsodási határ
| elkülönítési határállapot
| selejtezési határállapot
1 pont
3. Mit jelent az FTA? Jelölje meg a helyes választ!
| Egy induktív eljárás, amely a vizsgált technikai rendszert alkotó (alap) elemek (alkatrészek, funkcionális egységek) meghibásodási eseményeiből indul ki, és vizsgálja ezen eseményeknek a rendszer, különböző hierarchikus szintjein megjelenő hatásait.
| Egy deduktív vizsgálati módszer, amely a teljes rendszer meghibásodási eseményeiből indul ki és azt vizsgálja, hogy melyik rendszerösszetevő (elem) felelős az adott hiba előidézésében.
| Egy olyan elemzési módszer, amely elsősorban a készletgazdálkodás területén vált ismertté, de sikeresen alkalmazható minden olyan tömegjelenség vizsgálata során is, ahol a lényeges, kritikus eseményeket kell különválasztani a vizsgálat szempontjából lényegtelen eseményektől.
1 pont
4. Az ábrán látható kételemű soros rendszer működőképes állapotának valószínűségei az ábrán feltüntetettek. Ennek megfelelően töltse ki a rendszerhez köthető igazságtáblát!
Rendszerállapotok jelölése: működés esetén: 1 állás esetén: 0 Állapot valószínűsége: írja be a kapott értékeket
Állapot-kombináció | 1. elem | 2. elem | Rendszerállapot | Állapot valószínűség | Kumulált működési valószínűség
A | - | - |  |  |
B | + | - |  |  |
C | - | + |  |  |
D | + | + |  |  |
9 pont
5. Az alábbi meghatározás melyik diagnosztikai rendszer kialakításához tartozó feladatot írja le? Jelölje meg a helyes választ! "A feladat megoldása során fel kell mérni a vizsgált technikai eszköz lehetséges műszaki állapotait, meg kell határozni, milyen hatással vannak az egyes meghibásodások a vizsgált rendszer biztonságos működésére."
| A diagnosztikai jellemzők kiválasztása.
| Diagnosztikai algoritmusok és módszerek létrehozása.
| A meghibásodások létrejöttének és kifejlődésének vizsgálata.
| A kialakított diagnosztikai algoritmusok optimálása.
| Az adatgyűjtés rendszerének kialakítása
1 pont
6. Az alábbiak közül jelölje meg azokat, amelyek nem az 5S módszer alapelemeihez tartoznak!
| A munkaerő képességeinek fejlesztésére.
| Távolítsunk el mindent, ami a tevékenységhez szükségtelen.
| A vállalati sikerek felett érzett munkavállalói büszkeség kialakítása.
| Tartsunk mindent a megfelelő helyen.
| A rend és tisztaság kialakítása, amely segít megfelelően kezelni az eszközöket.
| Tegyük motiválttá a munkaerőt, amely érdekelt a veszteségek csökkentésében és a pazarlások kiküszöbölésében.
| A saját fegyelmezett magatartással érhetjük el célt és mutathatunk példát.
1 pont
7. Mi jellemzi a TPM alappilléréhez tartozó gyengepont elemzést? Jelölje meg a helyes választ!
| Itt azonosíthatók azok a fenntartási feladatok, amelyek előre tervezett módon, egyszeri alkalommal kerülnek végrehajtásra.
| A súlyponti problémák kiküszöbölésére irányul és elsősorban a gyártásiban előforduló veszteségforrások feltérképezését és módszeres felszámolását célozza meg.
| Alapvető célkitűzése az előfeltételek megteremtése az állagmegóvás, ellenőrzés és tisztítás optimális végrehajtásához.
| A gyártási és karbantartási folyamatok irányítása során leszűrődött tapasztalatok átadása a gyártmány-, gyártás-, és gyártervezés szakemberei számára.
1 pont