KURZUS: Üzemeltetés és fenntartás

MODUL: II. modul: Technikai rendszerek megbízhatósága

3. lecke: Alapfogalmak, paraméter-eltérések és meghibásodások

| Tanulási útmutató
Tevékenység
Olvassa el figyelmesen a jegyzet 31-39. oldalán található tananyagot. Az alábbi fogalmak meghatározásait írja le a jegyzetfüzetébe, tanulja meg, és tudja példákhoz kötni azokat: Megbízhatóság. Használhatóság. Hibamentesség. Fenntarthatóság. Fenntartásellátás. Meghibásodás. Relaxációs meghibásodás. Független meghibásodás. Paraméter eltérés. Anomália. Részleges meghibásodás. Degradációs meghibásodás. Tanulmányozza a 4.1., 4.2. ábrákat, jegyezze meg, hogy a megbízhatósági alapfogalmakhoz milyen mennyiségi jellemzők tartoznak, tanulja meg, mit értünk paraméter-eltérés alatt, ismerje a hozzátartozó csoportokat, azok jellemzőit, jegyezze meg, mit nevezünk meghibásodásnak, ismerje milyen szempontok szerint lehet osztályba sorolni, tanulja meg a megbízhatóság mennyiségi mutatóit, mérőszámait
Követelmények
Ön akkor sajátította el megfelelően a tananyagot, ha képes
pontosan meghatározni (definiálni) a tevékenységnél megjelölt fogalmakat, a hagyományos és a jelenkori megbízhatósági alapfogalmakat meghatározni és a hozzákapcsolható mennyiségi mutatókat megnevezni, meghatározni, hogy mit értünk paraméter-eltérés alatt; a paraméter-eltérések három csoportját megnevezni, és azokat jellemzőjük alapján definiálni: Paraméter bizonytalanságok, Anomáliák, Nem megengedhető eltérések, meghatározni, hogy mit nevezünk meghibásodásnak, és a meghibásodásokat különböző szempontok alapján csoportosítani, azokat jellemezni: a kiváltó ok szerint, a bekövetkezés időbeli jellege szerint, a működőképesség elvesztésének mértéke szerint a megbízhatóság mennyiségi mutatót megnevezni, mérőszámait (kifejezéseit, jelöléseit felismerni) jellemezni, számértéküket meghatározni: a hibamentesség, a használhatóság, a fenntarthatóság számszerű értékeléséhez

| Önellenőrző kérdések
1. Jelölje meg melyik állítás igaz, melyik hamis!
egy technikai eszköz megbízhatóságát egyértelműen a hibamentessége és a fenntarthatósága határozza meg. |
A használhatóság a technikai rendszernek (terméknek) az a képessége, hogy adott időpontban, vagy intervallumban, adott feltételek mellett ellátja előírt funkcióit, feltéve, hogy az ehhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak. |
A hibamentesség, a meghibásodás komplementer fogalma. |
A megbízhatóság gyűjtőfogalom, amelyet a használhatóság és az azt befolyásoló tényezők, azaz a hibamentesség, a fenntarthatóság és a fenntartásellátás leírására használnak. |
A hibamentesség a technikai rendszernek az a képessége, hogy meghatározott működési feltételek mellett olyan állapotban tartható, amelyben az előírt funkcióit teljesíteni tudja. |
2. Rendelje a megfelelő fogalmakat (1, 2, ..., 4) az ábrának megfelelő helyekhez (A, B, ..., D)! 1. fenntartási- ellátás képessége: 2. teljesítőképesség: 3. hibamentesség: 4. fenntarthatóság:
3. Az alábbiak közül melyek tartoznak a javíthatóság mennyiségi mutatóihoz? Jelölje meg a helyes választ!
| átlagos működési idő
| meghibásodási ráta
| átlagos javítási idő
| hibamentes működés valószínűség
| átlagos élettartam
| helyreállítási valószínűség
| százalékos üzemi működés
| átlagos állásidő
4. Jelölje meg, hogy az alábbi meghatározás mely paraméter- eltérések csoportját jellemzi? "olyan eltérések, amelyek meghaladják a műszaki, gazdaságossági, megbízhatósági és biztonsági kritériumok alapján megállapított határértékeket"
| paraméter bizonytalanságok
| anomáliák
| nem megengedhető eltérések
5. A bekövetkezési ok szerinti meghibásodási osztályba, az alábbiak közül, mely meghibásodások tartoznak? Jelölje meg a helyes válaszokat!
| Független meghibásodás
| Váratlan meghibásodás
| Relaxációs meghibásodás
| Degradációs meghibásodás
| Függő meghibásodás
| Gyártási eredetű meghibásodás
| Állandó (véletlenszerű) meghibásodás
| Üzemeltetési meghibásodás
6. Az alábbiak közül melyek tartoznak a használhatóság mérőszámaihoz? Jelölje meg a helyes válaszokat!
| Használhatatlansági függvény U(t)
| Pillanatnyi meghibásodási intenzitás Z(t)
| A pillanatnyi meghibásodási ráta λ( t )
| Átlagos használhatóság A(t1, t2)
| M T T R = 1 M ∑ i=1 M τ i
| A = lim⁡ Δ t→∞ A(t)